|  |
| --- |
| **Заявка для дополнительной настройки защищенного канала связи до СМЭВ 3 и СМЭВ 4 (для Участников, подключенных к СМЭВ 2.хх и имеющих защищенный канал)[[1]](#footnote-1)** |
| **Данные Участника** |
| Полное наименование Участника | (обязательно)Полное наименование организации должно соответствовать выписке [ЕГРЮЛ](https://egrul.nalog.ru/index.html) |
| Статус Участника | (обязательно)Выберите элемент. |
| Юридический/фактический адрес | (обязательно)  |
| Основание подключения | (обязательно)- Указать цели подключения к ЦОД |
| **Контактная информация** |
| Адм. лицо ответственное за подключение | (обязательно)* Указать ФИО, контактный телефон (рабочий/мобильный) и e-mail
 |
| Сетевой инженер | (обязательно)* Указать ФИО, контактный телефон (рабочий/мобильный) и e-mail
 |
| Лицо, ответственное за ИБ | (обязательно)* Указать ФИО, контактный телефон (рабочий/мобильный) и e-mail
 |
| **Информация о криптооборудовании** |
| Модель криптошлюза | (обязательно)Выберите элемент.- Модель используемого криптошлюза, обеспечивающего защищенное взаимодействие со СМЭВ |
| Номер защищенной сети | (обязательно, только при использовании ПАК ViPNet)- Номер защищенной сети, в которую подключен криптошлюз, обеспечивающий защищенное взаимодействие со СМЭВ |
| Лицензионный номер криптошлюза | (обязательно)- Лицензионный номер криптошлюза, обеспечивающего защищенное взаимодействие со СМЭВ |
| Серийный (заводской номер) криптошлюза | (обязательно)- Серийный (заводской) номер криптошлюза, обеспечивающего защищенное взаимодействие со СМЭВ |
| **Адреса подключений** |
| IP int /маска | (обязательно)- Адрес и маска внутреннего интерфейса криптошлюза, обеспечивающего защищенное взаимодействие со СМЭВ в регионе |
| IP gw внут | (обязательно)- Адрес шлюза для настройки маршрута до IP tunnel (если IP tunnel не находится в одной локальной сети с IP int) |
| IP tunnel | (обязательно)Адрес Участника для обращения к СМЭВ 3 и СМЭВ 4 (В случае использования АПКШ Континент для организации криптоканала до СМЭВ 2.хх адреса Участника для обращения к СМЭВ 3 или СМЭВ 4 не могут совпадать, ввиду технических ограничений АПКШ Континент) |
| Для ИС настроен сервис приема push-уведомлений[[2]](#footnote-2) | (обязательно)Выберите элемент. |

1. Рекомендуется ознакомиться с документом «Требования к сети передачи данных участников информационного обмена» на [портале ЕСКС](https://info.gosuslugi.ru/). [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбрать «Да», если ранее был настроен сервис приёма push-уведомлений. Подробнее с функциональностью можно ознакомиться в документе «Методические рекомендации по работе с ЕСМЭВ версия 3.5» п. 9.Использование push-нотификаций на [портале ЕСКС](https://info.gosuslugi.ru/). [↑](#footnote-ref-2)